**KARTA KATALOGOWA**

**CZWÓRNIK MC4 Z KABLEM**



* Czwórnik solarny z kablem do łączenia modułów fotowoltaicznych
* Prąd znamionowy: 32A
* Przekrój przewodów: 2,5-6 mm2
* Napięcie znamionowe: 1000 V DC
* Napięcie testowe: 6000 V (50 Hz 1 minuta)
* Temperatura pracy: -40 ~+ 90 C
* Stopień ochrony: IP67

| **SERIA** | **NAZWA WYROBU** | **OPAKOWANIE** | **Nr KATALOGOWY** |
| --- | --- | --- | --- |
| Złącze solarne | CZWÓRNIK SOLARNY Z KABLEM | 1 sztuka | ZŁĄCZE SOLARNE Y5 |

**DATA SHEET**

**MC4 CABLE JUNCTION WITH CABLE**

Obraz zawierający przewód

Opis wygenerowany automatycznie

* Solar quadrant with cable for connecting photovoltaic modules
* Rated current: 32A
* Cable cross-section: 2.5-6 mm2
* Rated voltage: 1000 V DC
* Test voltage: 6000 V (50 Hz 1 minute)
* Operating temperature: -40 ~+ 90 C
* Degree of protection: IP67

| **SERIES** | **NAME OF PRODUCT** | **PACKAGE** | **CATALOGUE NO.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Solar connector | SOLAR QUADRUPLE WITH CABLE | 1 piece | Y5 SOLAR CONNECTOR |